Cod. modello CAPPA83D
(05/2009) – TEMP3	Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
- allestimenti temporanei -	
Da presentare in TRIPLICE copia	

Oggetto:	manifestazione:		
	del mese di		dell’anno		

RELAZIONE TECNICA

INDICE

1.	TIPO DI MANIFESTAZIONE  

2.	CARATTERISTICHE DELL'AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE
	2.1 Ubicazione
 	2.2 Accesso all'area

3.	STRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE 
	3.1   Attrezzature
 	3.2   Impianti e/o depositi

4.	DISTANZE DI SICUREZZA

5.	LOCALI AL CHIUSO 
		5.1   Strutture e materiali
	5.2   Reazione al fuoco
	5.3   Carico di incendio
	5.4   Classe dell'edificio o del locale considerato
	5.5   Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
	5.6   Impianti elettrici
	5.7   Illuminazione di emergenza
	5.8   Mezzi di protezione ed estinzione degli incendi
	5.9   Segnaletica di sicurezza

6.	CAPANNONE 
	6.1 Caratteristiche strutture portanti e modalità di posa in opera
	6.2 Utilizzazione
	 6.3 Elementi componenti l'arredo (tavoli, sedili, banco bar, pedana per ballo e/o orchestra, ecc.)
	6.4 Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
	6.5 Impianti elettrici
	6.6 Illuminazione di emergenza
	6.7 Mezzi di protezione ed estinzione degli incendi
	6.8 Segnaletica di sicurezza

7.	TRIBUNA 
	7.1 Caratteristiche costruttive e di montaggio
	7.2 Affollamento
	7.3 Posti a sedere
	7.4 Rampe e scale
		7.5 Gradini
	7.6 Pianerottoli

8.	PALCO
	8.1 Caratteristiche, strutture portanti e modalità di posa in opera
	8.2 Utilizzazione
	8.3 Impianti elettrici
	8.4 Mezzi di protezione ed estinzione degli incendi

9.	CHIOSCO
	
10.	IMPIANTO CUCINA
	10.1 Ubicazione
	10.2 Distanze dell'impianto cucina rispetto a strutture utilizzate per l'accoglimento del pubblico
	10.3 Distanze dell'impianto cucina rispetto ad altre strutture utilizzate per la manifestazione
	10.4 Locale cucina
	10.5 Impianto cucina
	10.6 Impianti elettrici 
	10.7 Mezzi antincendi
	10.8 Altre misure di sicurezza
	
11.	DEPOSITO DI GPL
	11.1 Serbatoio
	11.1.1 Mezzi antincendio
		11.2 Recipienti portatili
	11.2.1 Caratteristiche del deposito 
	11.2.2. Consistenza
	11.2.3 Ricambio delle bombole
	11.2.4 Altre misure di sicurezza
	11.2.5 Mezzi antincendio
	11.2.6 Impianti elettrici

12. GRUPPO ELETTROGENO
	12.1 Ubicazione
	12.2 Impianti elettrici 
	12.3 Mezzi antincendio

13. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
	13.1 Ubicazione e misure di sicurezza
	13.2 Impianti elettrici 
	13.3 Mezzi antincendio

14. SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PRIMO INTERVENTO

15. ASPETTI IGIENICO SANITARI
	15.1	Approvvigionamento idrico
	15.2	Collegamento alla fognatura
	15.3	Attrezzature per la conservazione degli alimenti
	15.4	Servizi igienici
	15.5	Apparecchiature di diffusione sonora
	15.6	Attrezzature di pronto soccorso

1. TIPO DI MANIFESTAZIONE  (Sagra paesana, fiera campionaria, mostra mercato, rappresentazione teatrale o simile, parco divertimenti, ecc.).

	Descrizione sommaria:____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.	CARATTERISTICHE DELL'AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE

 	2.1 Ubicazione
	Il luogo di installazione degli impianti e delle attrezzature destinate a raccogliere il pubblico è stato scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti.

	In particolare l'area della manifestazione risulta facilmente raggiungibile dalla strada pubblica ed ha le seguenti caratteristiche:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	L'area di installazione è fornita di:
		energia elettrica;
		acqua potabile;
		telefono;
		idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.

 	È prevista una apposita zona di parcheggio degli autoveicoli degli spettatori.     
					
 		Gli spazi del parcheggio non pregiudicheranno l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso.
 
 		La distanza dei servizi di pubblico soccorso risulta la seguente:
• vigili del fuoco della sede di ________________________________ a Km ______________
• servizio di pronto intervento dei Carabinieri e/o forze dell'ordine della sede di: 
______________________________________________________ a Km ______________
• servizio di pronto soccorso ospedaliero della sede di: _______________________________
______________________________________________________ a Km ______________
• altro ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

	2.2 Accesso all'area
					 
		L'area della manifestazione sarà recintata.	
				
	Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco gli accessi all'area ove sorgono gli impianti e le strutture della manifestazione presentano i seguenti requisiti minimi:
• larghezza 3.50 m;
• altezza libera 4 m;
• pendenza non superiore al 10%;
• resistenza al carico non inferiore a 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 t su quello posteriore con passo di 4 m)

3.	ELENCO DELLE PRINCIPALI STRUTTURE, IMPIANTI, ED APPARECCHIATURE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 	3.1 L'area sede della manifestazione sarà attrezzata con impianti appositamente destinati a spettacoli e/o trattenimenti e/o con strutture per l'accoglimento del pubblico:

	Locali al chiuso in edifici indipendenti ed isolati da altri;
	Tendoni;
	Tribune all'aperto;
	Palchi e/o pedane per artisti;
	Tettoie aperte;
	Chioschi;
	Altre strutture chiuse.
	Altro:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 	3.2 Saranno installati i seguenti impianti e/o depositi che presentano particolari rischi ai fini della sicurezza:

	Impianto cucina;
	Gruppo elettrogeno;
	Impianto di riscaldamento;
	Deposito di G.P.L. in serbatoio fisso;
	Deposito di G.P.L. in bombole;
	Altro: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. DISTANZE DI SICUREZZA

	Tra i tendoni e gli edifici circostanti non facenti parte della manifestazione è interposta un'area di  rispetto non inferiore a _________ m.

	Tra i tendoni e le altre attrezzature a servizio della manifestazione è assicurata una distanza tale da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio e comunque non inferiore a ________ m.

	Le funi per controventare, i picchetti ed i paletti dei tendoni non ostruiscono i passaggi per persone verso luoghi sicuri.

	Tra gli edifici circostanti non facenti parte della manifestazione e le strutture e/o impianti di cui al punto 3.1 utilizzati per lo svolgimento della manifestazione sono interposte le seguenti distanze minime:

 m ________ da tendoni;
 m ________ da tribune;
 m ________ da palchi e/o pedane per artisti;
 m ________ da tettoie aperte;
 m ________ da chioschi;
 m ________ da altri locali;
 m ________ da _______________________________________________________________
 m ________ da _______________________________________________________________

 	Dagli insediamenti circostanti sono state rispettate le distanze di sicurezza esterna previste dalle specifiche normative di prevenzione incendi relative alle attività in essi svolte, con riferimento a:

•	impianti di distribuzione stradale di carburanti (D.M. 31.07.1934 e successive variazioni ed integrazioni);
•	depositi, lavorazioni e rivendite di olii minerali (D.M. 31.07.1934 e successive variazioni ed integrazioni);
•		impianti di distribuzione G.P.L. per autotrazione (D.P.R. 12.01.1971, N. 208 - D.P.R. 16.01.1979, N 28 e successive modifiche e integrazioni);
•		depositi, rivendite e lavorazioni di G.P.L. (Circolare del Ministero dell'Interno N. 74 del 20.09.1956 - D.M. 30.03.1984 - D.M. 13.10.1994 e successive integrazioni);
•		impianti di trasporto e distribuzione di gas naturale e relativi depositi per l'accumulo (D.M. 24.11.1984 - D.M. 08.06.1993 e successive modifiche e integrazioni);
•		deposito e lavorazione di esplosivi (R.D. 06.04.1940 N. 635 e successive variazioni).

5. LOCALI AL CHIUSO  

•	I locali sono normalmente utilizzati per trattenimenti e/o
manifestazioni con presenza di pubblico			 Sì		 No

•	Sono provvisti di autorizzazione rilasciata da:

• Commissione Provinciale di Vigilanza			 Sì		 No
• Comune							 Sì		 No
• Vigili del Fuoco						 Sì		 No
	
a) Certificato di prevenzione incendi 	N°___________ del __________
b) Nulla Osta Provvisorio 	N°___________ del __________
c) Altro ____________________________________________________
• Altre autorizzazioni: ______________________________________________

	5.1 Strutture e materiali

I requisiti di resistenza al fuoco (R/REI) degli elementi strutturali sono valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Interno N° 91 del 14.9.1961 prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi.

	I materiali impiegati hanno le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:
	tendaggi e simili suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce: classe _________
	pavimenti, compresi i relativi rivestimenti: classe _________
	rivestimenti pareti: classe _________
	altri rivestimenti: classe _________
	poltrone e mobili imbottiti: classe _________
	sedili non imbottiti e non rivestiti: classe _________

 5.2 Modalità di posa in opera dei materiali di rivestimento combustibili ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco:
	in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 (zero);
	con materiali interposti di classe 0 (zero);
	altro: ________________________________________________________________________

 5.3 Carico di incendio per locale o per piano considerato.
	______________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

 5.4 Classe dell'edificio o del locale considerato ai sensi della Circ. M.I. 91/61
	______________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

 5.5 Misure per l'evacuazione in caso di emergenza:

	massimo affollamento ipotizzabile: N°__________  persone;
	capacità di deflusso: ______________________________ ;
	modalità di distribuzione dei posti a sedere:
	_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	uscite dal locale verso spazi sicuri: N°________
	larghezza delle singole uscite: ___________________________________________________
	totale moduli di uscita presenti: N°________
	N° moduli di uscita necessari (rapporto tra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di
	deflusso): _____________________________________________________________________
	lunghezza massima dei percorsi senza ostacoli per raggiungere da ciascun punto del locale il più vicino luogo sicuro: m. ______________
 	tipo di porte: __________________________________________________________________
	le porte delle uscite di sicurezza si aprono agevolmente dall'interno nel senso dell'esodo. 

  5.6 Impianti elettrici.

	Gli impianti elettrici sono conformi alle disposizioni di cui alla legge 1.3.1968 N°186.
	La conformità degli impianti elettrici verrà attestata secondo le procedure previste dalla legge 5.3.1990 N° 46 e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 6.12.1991 N° 447. 
	Fuori del locale è installato un pulsante ovvero un interruttore di sgancio dell’impianto, in posizione facilmente accessibile e segnalata.

  5.7 Illuminazione di emergenza.

	È previsto un impianto di illuminazione di emergenza costituito dai seguenti elementi:
	lampade con alimentazione autonoma ad inserimento automatico al mancare della tensione di rete e con funzionamento per un tempo non inferiore a 60 minuti;
	alimentazione di tipo centralizzato: ______________________________________________
	intensità di illuminazione non inferiore a 5 Lux ad un metro dI altezza dal piano di calpestio in corrispondenza delle vie di esodo.

  5.8 Mezzi di protezione ed estinzione degli incendi.

	Estintori N°___________ tipo ____________________________________________________
	N°___________ tipo_____________________________________________________
	N°___________ tipo_____________________________________________________

	approvati dal Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 20.12.1982 ed installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile in ragione di almeno uno per ogni mq. 200 di pavimento del locale o frazione e comunque in conformità a quanto stabilito dall’Allegato V al DM 10.3.1998.

	Naspi DN 20 N°_________ corredati di tubazione semirigida lunga m.____, ed in numero tale da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta, con le seguenti caratteristiche:

 portata non inferiore a 35 lt/min;
 pressione non inferiore a 1,5 bar;
 autonomia minima 60 minuti;
 allacciamento alla normale rete idrica;
 con alimentazione di riserva;

	Idranti DN 45 N° _________  ubicati in posizione utile all'accessibilità ed operatività in caso di incendio con caratteristiche:

 portata non inferiore a 120 lt/min;
 pressione non inferiore a 2 bar;
 impianto costantemente in pressione d'aria o acqua;
 tubazioni di alimentazione protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco;
 autonomia minima 60 minuti;
 collegamento all'acquedotto pubblico;
 gruppo di pompaggio con elettropompa provvista di alimentazione elettrica di riserva collegata a linea elettrica preferenziale;
 riserva idrica alimentata da acquedotto e/o altre fonti;
 attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco in posizione visibile, segnalata e sicuramente raggiungibile;
 altro:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

  Idranti esterni DN 70 N°_________ con le seguenti caratteristiche:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 	Impianto di segnalazione manuale e di rilevazione automatica di incendio con le seguenti caratteristiche:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

  5.9 Segnaletica di sicurezza.

 	È installata segnaletica di sicurezza antincendi del tipo conforme al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, N° 493 correttamente dimensionata e posta in posizione ben visibile, indicante:

•	le uscite di sicurezza;
•	i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
•	l'ubicazione dei mezzi di estinzione incendi.
•	altro: _______________________________________________________________________
		____________________________________________________________________________

6. CAPANNONE 

	Classe di reazione al fuoco del tendone ____________________________
	Certificato di reazione al fuoco del tendone rilasciato dal Min.Interno N. ___________________
	Codice di omologazione del tendone: ______________________________

  6.1 Caratteristiche strutture portanti e modalità di posa in opera

	Dimensione ________ m x _______ m, altezza ________ m.
	Caratteristiche generali: _________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

	Strutture portanti: ______________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

	Modalità di posa in opera: ________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

 6.2 Utilizzazione

	Pista da ballo;
	Ristorante/mensa;
	Mostra/esposizione;
	Orchestra;
	Rappresentazione teatrale;
	Bar;
	Distribuzione vivande;
	Altro:______________________________________________________________________

 6.3 Elementi componenti l'arredo (tavoli, sedili, banco bar, pedana per ballo e/o orchestra, ecc.).

	Descrizione  sommaria  sulla  posa  in  opera  e  sulle  caratteristiche  dei materiali:
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

	6.4 Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

	Massimo affollamento ipotizzabile N. _______ persone.
	Capacità di deflusso: ____________________________________________________________
	_________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________

	Presenza di posti a sedere.
	Tipo di sedili e modalità di distribuzione dei posti a sedere: ______________________________
	______________________________________________________________________________
	______________________________________________________________________________
	______________________________________________________________________________

	Uscite verso spazi sicuri N. _______________________________________________________
	Caratteristiche e larghezza della singole uscite:________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

	Totale moduli di uscita presenti: N. _________________________ _______________________
	N° moduli necessari (rapporto tra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso):_____________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
		
	Lunghezza massima dei percorsi senza ostacoli per raggiungere da ciascun punto del locale il più vicino luogo sicuro: _______ m.
	Le porte delle uscite di sicurezza si aprono agevolmente dall'interno.
	Caratteristiche delle porte delle uscite: ______________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

	6.5 Impianti elettrici.

	Gli impianti elettrici sono conformi alle disposizioni di cui alla legge 1.3.1968 N°186.
	La conformità degli impianti elettrici verrà attestata secondo le procedure previste dalla legge 5.3.1990 N° 46 e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 6.12.1991 N° 447.
	Fuori del capannone è installato un pulsante ovvero un interruttore di sgancio dell’impianto, in posizione facilmente accessibile e segnalata.

	6.6 Illuminazione di emergenza.

	È previsto un impianto di illuminazione di emergenza costituito dai seguenti elementi:
		lampade con alimentazione autonoma ad inserimento automatico al mancare della tensione di rete e con funzionamento per un tempo non inferiore a 60 minuti;
		alimentazione di tipo centralizzato: ______________________________________________
		__________________________________________________________________________
		intensità di illuminazione non inferiore a 5 Lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio in corrispondenza delle uscite di soccorso.

	6.7 Mezzi di protezione ed estinzione degli incendi

 	Estintori N°___________ tipo ____________________________________________________
	N°___________ tipo_____________________________________________________
	N°___________ tipo_____________________________________________________
	approvati dal Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 20.12.1982 ed installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile in ragione di almeno uno per ogni mq. 200 di pavimento del locale o frazione e comunque in conformità a quanto stabilito dall’Allegato V al DM 10.3.1998.

	Naspi DN 20 N°_________  corredati di tubazione semirigida lunga m.____, ed in numero tale da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta, con le seguenti caratteristiche:
•	portata non inferiore a 35 lt/min;
•	pressione non inferiore a 1,5 bar;
•	autonomia minima 60 minuti;
•	allacciamento alla normale rete idrica;
•	con alimentazione di riserva;

	Idranti DN 45 N° _________  ubicati in posizione utile all'accessibilità ed operatività in caso di incendio con caratteristiche:
•	portata non inferiore a 120 lt/min;
•	pressione non inferiore a 2 bar;
•	impianto costantemente in pressione d'aria o acqua;
•	tubazioni di alimentazione protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco;
•	autonomia minima 60 minuti;
•	collegamento all'acquedotto pubblico;
•	gruppo di pompaggio con elettropompa provvista di alimentazione elettrica di riserva collegata a linea elettrica preferenziale;
•	riserva idrica alimentata da acquedotto e/o altre fonti;
•	attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco in posizione visibile, segnalata e sicuramente raggiungibile;
•	altro: _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Idranti esterni DN 70 N°_________ con le seguenti caratteristiche:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 	Impianto di segnalazione manuale e di rilevazione automatica di incendio con le seguenti caratteristiche:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

	6.8 Segnaletica di sicurezza

	È installata segnaletica di sicurezza antincendi del tipo conforme al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, N° 493 correttamente dimensionata e posta in posizione ben visibile, indicante:
•	le uscite di sicurezza;
•	i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
•	l'ubicazione dei mezzi di estinzione incendi.
•	altro: _____________________________________________________________________
		_________________________________________________________________________

	7. TRIBUNA 

	7.1 Caratteristiche costruttive e di montaggio:
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

	7.2 Affollamento massimo ipotizzabile (capienza) pari a N°_________ persone, ottenuto dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni per 0,48 con esclusione degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori.
	
	7.3 Presenza di N°_____________ posti a sedere con sedili fissi.

	7.4 Rampe e scale rettilinee con numero di gradini non inferiore a 3 e non superiore a 15. e di larghezza minima di m.______. Presenza di rampe senza gradini con pendenza massima non superiore al _____% e piano di riposo orizzontale ogni m. ______ di sviluppo della rampa.

	7.5 Gradini a pianta rettangolare con alzata e pedata costanti rispettivamente di cm. _______ (alzata) e cm. _______ (pedata).

	7.6 Pianerottoli della stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti.

8.	PALCO

	8.1 Caratteristiche, strutture portanti e modalità di posa in opera

 	Dimensioni mt ________ x mt _______ Altezza massima da terra mt ________
 	Strutture: ____________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

 	Modalità di posa in opera: ________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

 	Copertura: ____________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	
 	Materiali di rivestimento di classe:  ________________________________________________
	______________________________________________________________________________
	______________________________________________________________________________

	8.2 Utilizzazione

	orchestra o simile;
	rappresentazione teatrale o simile;
	altro: _______________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

	8.3 Impianti elettrici 
	
•	Gli impianti elettrici sono conformi alle disposizioni di cui alla legge 1.3.1968 N°186.
•	La conformità degli impianti elettrici verrà attestata secondo le procedure previste dalla legge 5.3.1990 N° 46 e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 6.12.1991 N° 447.
•	In posizione sicura, facilmente accessibile e segnalata è installato un pulsante ovvero un interruttore di sgancio dell’impianto.

	8.4 Mezzi antincendi

	N°______ estintori portatili del tipo approvato dal Ministero dell'interno con capacità estinguente __________.

9.	CHIOSCO

 	Dimensioni m. ________ x m. _______ Altezza da terra m. ______
 	Strutture: ____________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

 	Modalità di posa in opera: _______________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

 	Utilizzazione: _________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

	Impianto elettrico: _____________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
		_____________________________________________________________________________

	Mezzi di spegnimento: _________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

10.	IMPIANTO CUCINA
	 
	Potenzialità totale dell'impianto (Kcal/h o KW): ______________________________________
	Combustibile di alimentazione:  __________________________________________________

 	10.1 Ubicazione

	in apposito locale
	sotto tettoia di protezione, con le seguenti modalità di installazione: _________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 	10.2 Distanze dell'impianto cucina rispetto a strutture utilizzate per l'accoglimento del pubblico
	m._______________da_________________________________________________________
	m._______________da_________________________________________________________
	m._______________da_________________________________________________________
	m._______________da_________________________________________________________

 	10.3 Distanze dell'impianto cucina rispetto ad altre strutture utilizzate per la manifestazione
	m._______________da_________________________________________________________
	m._______________da_________________________________________________________
	m._______________da_________________________________________________________

 	10.4 Locale cucina

 	altezza del locale m. __________________________________________________________
 	superficie di aerazione mq. _____________________________________________________
 	superficie apertura a filo pavimento mq. -__________________________________________
 	caratteristiche e resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e separanti: ___________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
 	comunicazione con locali ad altra destinazione ___________________________________
	____________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________

	caratteristiche delle porte ed estremi della certificazione e/o omologazione: ________________
	____________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________

 	10.5 Impianto del gas

	Ciascun bruciatore è munito di rubinetto valvolato munito di dispositivo di sicurezza per l’intercettazione automatica del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Fuori del locale cucina è installata una leva di intercettazione manuale del gas in posizione facilmente accessibile e segnalata.

	Impianto di derivazione d'utenza (insieme di dispositivi, tubazione ed elementi compresi tra la condotta stradale o serbatoio G.P.L. ed il gruppo di misura o il rubinetto di intercettazione che lo deve sostituire) realizzato secondo le Norme UNI-CIG ___________
	
	Impianto interno (tubazioni ed accessori per la distribuzione del gas a valle del contatore o a partire dal rubinetto di intercettazione) realizzato secondo le Norme UNI-CIG ___________

	10.6 Impianti elettrici 
	
	Gli impianti elettrici sono conformi alle disposizioni di cui alla legge 1.3.1968 N°186.
	La conformità degli impianti elettrici verrà attestata secondo le procedure previste dalla legge 5.3.1990 N° 46 e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 6.12.1991 N° 447.
	Fuori del locale cucina è installato un pulsante ovvero un interruttore di sgancio dell’impianto in posizione facilmente accessibile e segnalata.

	10.7 Mezzi antincendi

	N°______ estintori portatili del tipo approvato dal Ministero dell'interno con capacità estinguente __________.

	10.8 Altre misure di sicurezza: _____________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

11. DEPOSITO DI GPL

 	È  prevista la presenza di un deposito di G.P.L. costituito da:

	serbatoio fuori terra/interrato della capacità di mc  ___________
	N° _______ bombole della massima capacità di Kg _______ per complessivi Kg________

 	Il deposito di G.P.L. è destinato ad alimentare i seguenti impianti:

	impianto cucina
	impianto riscaldamento
	altro:_____________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________

 	11.1 Serbatoio

	Il serbatoio viene installato provvisoriamente in occasione della manifestazione ovvero è permanentemente installato e l'allacciamento con gli utilizzatori viene realizzato provvisoriamente e limitatamente al periodo della manifestazione.
 	
	Nella installazione del deposito di G.P.L. in serbatoio fisso vengono osservate le norme di sicurezza del D.M. 31.3.1984 e del D.M. 20.7.1993 e successive variazioni ed integrazioni.

	Di seguito si riportano le caratteristiche del deposito di G.P.L. in serbatoio e le modalità di installazione, al fine di attestare il rispetto delle disposizioni di cui al DM 31.3.1984 e successive modifiche ed integrazioni.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 	Autorizzazioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco relativa al deposito:
•	Progetto Prot. N°_____________ del ___________________________________________
•	Certificato Prev. Incendi N° ___________ del ____________________________________

	11.1.1 N°______ estintori portatili del tipo approvato dal Ministero dell'interno con capacità estinguente _________.

	11.2 Recipienti portatili

	11.2.1  Il deposito di stoccaggio del G.P.L. è costituito da un gruppo di recipienti portatili con capacità totale massima di Kg. __________ posto all'esterno degli edifici e/o di tutte le strutture utilizzate per manifestazione.

	Il gruppo recipienti portatili è racchiuso entro apposita cabina.
	Caratteristiche della cabina di immagazzinamento.
	è costruita con materiali incombustibili e resistenti al fuoco e copertura in materiale leggero;
	è dotata di aperture di aerazione prive di serramento disposte in alto e in basso nella misura non inferiore a 1/5 della superficie di pavimento protette da rete tagliafiamma;
	è recintata con rete metallica ovvero è posta in area non accessibile al pubblico;
	il pavimento è a quota non inferiore a quella esterna;
	è posta ad una distanza non inferiore a m. _________ rispetto ad edifici e/o strutture utilizzate per la manifestazione.

 	11.2.2 Il deposito di G.P.L. è costituito da N.__________recipienti portatili sparsi.

	Il singolo recipiente di G.P.L. di capacità non superiore a Kg ________ è posto ad una distanza non inferiore a m. ____________ dal proprio impianto di utilizzazione, protetto dalle intemperie e dai raggi del sole.

 	11.2.3	Il ricambio delle bombole sarà effettuato con tutte le cautele, da personale esperto, onde evitare il determinarsi di incidenti.

 	11.2.4	Dispositivi e misure di sicurezza previsti in conformità alle disposizioni di cui alla norma UNI CIG 7131 ovvero alla Circ. M.I. 74/56: ____________________________________
	_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	11.2.5	N°______ estintori portatili del tipo approvato dal Ministero dell'interno con capacità estinguente _________________ .

	11.2.6	Gli impianti elettrici sono conformi alle disposizioni di cui alla legge 1.3.1968 N°186. La conformità degli impianti elettrici verrà attestata secondo le procedure previste dalla legge 5.3.1990 N° 46 e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 6.12.1991 N° 447. Fuori del locale è installato un pulsante ovvero un interruttore di sgancio dell’impianto, in posizione facilmente accessibile e segnalata.

12. GRUPPO ELETTROGENO

	Potenzialità dell'impianto _____________________________________________________
	Combustibile impiegato ______________________________________________________

	12.1 Ubicazione
In apposito locale conforme alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n° 31 del 31 agosto 1978 ovvero provvisoriamente all'aperto o sotto tettoia di protezione o altra idonea sistemazione, con le seguenti modalità d'installazione, distanze di sicurezza e dispositivi di sicurezza: 
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	
	12.2 Impianti elettrici
Gli impianti elettrici sono conformi alle disposizioni di cui alla legge 1.3.1968 N°186. La conformità degli impianti elettrici verrà attestata secondo le procedure previste dalla legge 5.3.1990 N° 46 e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 6.12.1991 N° 447. Il gruppo è dotato di un pulsante ovvero un interruttore di sgancio dell’impianto, in posizione facilmente accessibile e segnalata.

 	12.3 Mezzi antincendi.

	N°______ estintori portatili del tipo approvato dal Ministero dell'interno con capacità estinguente __________.

13. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

 	Potenzialità dell'impianto ______________________________________________________
 	Combustibile impiegato ______________________________________________________

 	13.1 Ubicazione e misure di sicurezza
	In apposito locale conforme alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, di cui al D.M. 12 aprile 1996 (se alimentato a combustibile gassoso) o della Circolare del Ministero dell'Interno del 29 luglio 1971, n° 73 (se alimentato a combustibile liquido) ovvero provvisoriamente all'aperto in area non accessibile al pubblico.

	Le modalità d'installazione, le distanze di sicurezza e i dispositivi di sicurezza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia sopra citate, sono di seguito descritti: 
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________

	13.2 Impianti elettrici
	Gli impianti elettrici sono conformi alle disposizioni di cui alla legge 1.3.1968 N°186. La conformità degli impianti elettrici verrà attestata secondo le procedure previste dalla legge 5.3.1990 N° 46 e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 6.12.1991 N° 447. Fuori del locale è installato un pulsante ovvero un interruttore di sgancio dell’impianto, in posizione facilmente accessibile e segnalata.

	13.3 Mezzi antincendi.

	N°______ estintori portatili del tipo approvato dal Ministero dell'interno con capacità estinguente  ____________.

14. SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PRIMO INTERVENTO.

	Si prevede la costituzione di una squadra di vigilanza composta di N°_______ persone in grado di svolgere anche operazioni di primo intervento in caso di incendio.

	Nominativi dei componenti ed eventuale formazione acquisita in materia: _________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________

	Alla squadra sono affidati anche i seguenti compiti:
•	verificare l'idoneità e la funzionalità delle uscite;
•	verificare che il massimo numero delle persone presenti risulti non superiore a quello ammesso
•	dall'Autorità competente:
•	verificare il funzionamento e l'efficienza delle attrezzature antincendio;
•	verificare il funzionamento e l'efficienza dell'impianto di illuminazione di emergenza;
•	far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio poste dall'Autorità competente

15. ASPETTI IGIENICO SANITARI

	15.1	Approvvigionamento idrico

		 da acquedotto comunale
		 da pozzo
		 altro ________________________________________________________

	15.2	Fognatura
		(le acque reflue devono essere convogliate in fognatura o, in assenza, depurate in modo conforme alla normativa vigente)
 collegamento alla fognatura comunale.
 Fognatura privata (tipo ________________________________________________________)

	15.3	Attrezzature per la conservazione degli alimenti

	descrizione: __________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________

	15.4	Servizi igienici
		per attività temporanee di pubblico trattenimento e/o di somministrazione di alimenti e bevande in apposite strutture
•	per il pubblico:
•	fino a 500 persone:  n. 2 servizi, di cui n. 1 per maschi e n. 1 per femmine accessibile anche ai disabili;
•	da 501 a 1000 persone:  n. 5 servizi, di cui n. 2 per maschi, n. 2 per femmine e n. 1 accessibile ai disabili;
•	per ogni 1000 persone in più o frazione di 1000:  n. 3 servizi, di cui n. 1 per maschi, n. 1 per femmine e n. 1 accessibile ai disabili.
•	per il personale addetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista:
•	n. 1 servizio ogni 1000 persone di pubblico, o frazioni di esse.
(per le altre casistiche vedasi regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee).

		servizi igienici per gli addetti alla manipolazione degli alimenti: n. __________
		servizi igienici per il pubblico: n. _________
		di cui n. ______ per uomini - n. _____ per donne - n. ____ per portatori di handicap.
		descrizione accorgimenti adottati: ____________________________________________
		______________________________________________________________________
		______________________________________________________________________

	15.5	Apparecchiature di diffusione sonora
		descrizione impianti: ________________________________________________________
		_________________________________________________________________________
		_________________________________________________________________________
		intensità acustica: __________________________________________________________
		_________________________________________________________________________
		_________________________________________________________________________
		descrizione sistemi di controllo delle emissioni sonore: ______________________________ 
		_________________________________________________________________________
		_________________________________________________________________________

	15.6	Attrezzature di pronto soccorso
(vedasi regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee).

		descrizione accorgimenti adottati: ____________________________________________
		______________________________________________________________________
		______________________________________________________________________
		______________________________________________________________________
		______________________________________________________________________

	L'ORGANIZZATORE                                                                IL TECNICO INCARICATO
		   (timbro e firma)

_______________________________	  ________________________________

Cod. modello
TEMP3 documentazione tecnica.doc	Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
- allestimenti temporanei -	

DOCUMENTAZIONE TECNICA CERTIFICATIVA

NOTA: La documentazione viene elencata in rapporto alle strutture, agli impianti e agli allestimenti potenzialmente presenti ai fini  della manifestazione.	
	
	Palchi, pedane, tribune, strutture di copertura, tralicci, ecc.	
	Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di progettazione e collaudo dì strutture in cemento armato e strutture metalliche dovranno essere prodotte:	
		copia del progetto statico (stralcio) contenente il disegno della struttura, le limitazioni di carico (p.e. vento e neve), le istruzioni per il corretto montaggio della struttura;	
		copia del collaudo statico delle strutture portanti (L.1086/71) con riferimento all’attività da effettuarsi	
		copia dichiarazione di verifica annuale delle strutture sulla permanenza dell’idoneità statica (art. 8, punto 5, regola tecnica allegata al D.M. 19.8.1996)	
()		dichiarazione di corretto montaggio della struttura a cura dell’installatore con esplicito riferimento alle istruzioni fornite da progettista e/o dalla ditta costruttrice (tramite proprio tecnico abilitato). 	
()	N.B. E’ bene ricordare che, nel caso di strutture modulari sia il progetto che la dichiarazione di corretto montaggio devono fare riferimento all’effettiva struttura in opera precisando, ai fini della idoneità della struttura complessiva, il corretto assemblaggio dei vari elementi modulari impiegati.	

	Elementi strutturali di tipo resistente al fuoco	
		Documentazione illustrativa e certificativa sulla resistenza al fuoco degli elementi stessi redatta secondo le modalità precisate nel DM 4/5/98.	
			certificazione REI dei singoli elementi (o documentazione alternativa)	
			dichiarazione di corrispondenza elemento in opera con elemento certificato	
	Materiali combustibili utilizzati per coperture, tamponamenti laterali, pavimentazioni, tendaggi rivestimenti, arredo, ecc.	
		Documentazione illustrativa e certificativa sulla reazione al fuoco dei materiali stessi redatta secondo le modalità precisate nel DM 4/5/98.	
			dichiarazioni di conformità dei materiali da parte del fornitore e copie omologazione prototipi	
	()		dichiarazione dell’installatore di corretta posa in opera riferita ai singoli elementi 	
	Impianti elettrici	
		Progetto dell'impianto a firma di tecnico abilitato	
()		Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle norme di buona tecnica (legge 186/68), corredata degli allegati obbligatori, rilasciata dall'installatore ai sensi della Legge 46/90 e del regolamento di attuazione DPR 447/91.	
		N.B. La suddetta dichiarazione deve essere espressamente riferita all’intero impianto utilizzato, a partire dal punto di consegna ENEL e/o privato, compreso l’eventuale impianto di luci di sicurezza e quello di messa a terra delle strutture metalliche, tenendo conto anche degli eventuali impianti elettrici esistenti (vedi p.e. il caso di manifestazioni che utilizzano anche aree e/o strutture permanenti già dotate di proprio impianto elettrico.	
()		Copia certificato di riconoscimento requisiti tecnico-professionali dell’installatore.	
()		Dichiarazioni marcature CE delle apparecchiature (ove pertinenti)	
	Impianti di cottura a gas metano o GPL ()	
()		Dichiarazione rilasciata dall'impresa installatrice ovvero da tecnico abilitato attestante la conformità di materiali, apparecchi, installazioni ed impianti alimentati a gas combustibile alle norma di buona tecnica (legge 1083/71) redatta secondo le modalità previste dalla legge 46/90 e relativo decreto di attuazione  DPR 447/91 (devono essere specificate le norme UNI‑CIG di riferimento).	
()		Verbali di collaudo degli impianti del gas e di prova a pressione dei serbatoi 	
()		Copia certificato di riconoscimento requisiti tecnico-professionali dell’installatore.	
		Dichiarazioni marcature CE delle apparecchiature (ove pertinenti)	

	Impianti di produzione calore per riscaldamento ambienti	
()		Attestazione, a firma di tecnico abilitato, che l’impianto, e relativo serbatoio di combustibile, è stato installato secondo le indicazioni progettuali e, per quanto non evidenziato nella stessa documentazione illustrativa, ai fini della sicurezza, rispondente alle vigenti norme di buona tecnica (da citare espressamente).	
		N.B. Per gli impianti termici alimentati a combustibile liquido e relativo deposito di gasolio o olio combustibile si applicano le norme di prevenzione incendi di cui alla Circolare del Ministero dell'interno del 29 luglio 1971 n. 73 e succ. mod. e int..	
	Gruppi elettrogeni	
()		Attestazione, a firma di tecnico abilitato, che l’impianto, e relativo serbatoio di combustibile, è stato installato secondo le indicazioni progettuali e, per quanto non evidenziato nella stessa documentazione illustrativa, ai fini della sicurezza, risponde alle vigenti norme di buona tecnica (da citare espressamente).	
		N.B. Per i gruppi elettrogeni si applicano le norme di sicurezza antincendi di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 31 agosto 1978 n. 31.	
	Gestione della sicurezza	
()		Dichiarazione, a firma del titolare dell’organizzatore, attestante la conoscenza e l’osservanza degli obblighi connessi alla gestione quali il rispetto delle norme di esercizio (obblighi, divieti, limitazioni) e la presenza di un congruo numero di persone, adeguatamente formate, in grado di assicurare un pronto ed efficace intervento su un principio di incendio, il sicuro allontanamento del pubblico e la tempestiva attivazione degli Enti esterni preposti al soccorso (artt. 6 e 7 DM 10.3.1998).	
	Giostre e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante	
()		dichiarazione dell’interessato (gestore della attrazione) sul tipo di attrazione, sull’inserimento della stessa della stessa nell’apposito elenco ministeriale con relativa classificazione di importanza (piccole-medie-grandi) corredata da documentazione idonea a provare la disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o altro, della attrazione in questione;	
()		dichiarazione di corretto montaggio che, fra l’altro, assicuri la presenza di un progetto iniziale (statico, elettrico ed elettromeccanico) da parte di professionista abilitato, riporti gli estremi (data, luogo e nominativo del professionista abilitato) del primo collaudo della stessa attrazione e della ultima verifica periodica in corso di validità; (vedasi al riguardo, con le opportune modifiche, il fac-simile in uso proposto nelle direttive prefettizie del 1991);	
()		attestazione, a firma del gestore, sul nominativo del conduttore, sulla adeguata formazione dello stesso al corretto e sicuro utilizzo della attrazione e ai comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; tale attestazione occorre anche quando il conduttore coincide con il gestore.	
	Giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici	
()		dichiarazione, a firma dell’organizzatore, riportante l’elenco completo e la collocazione sia dei giochi 
meccanici, elettromeccanici o elettronici (da trattenimento e da gioco di abilità) sia di quelli, eventualmente presenti, di cui alla legge 6 ottobre 1995 n. 425 (apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità per il gioco d’azzardo);	
()		relazione tecnica, a firma di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di azzardo, anche alle disposizioni del regolamento di attuazione alla citata legge 425/95.	

() Documentazione da rinnovare ogni volta anche in caso di riallestimento di strutture temporanee ripetitive.
(da acquisire a cura dell’organizzatore prima dell’inizio della manifestazione, mantenere a disposizione dell’Autorità per eventuali controlli ispettivi e consegnare in copia al Comune al termine della stessa manifestazione)
Data, 
	
IL TECNICO

___________________________________		IL RICHIEDENTE

___________________________________	

N.B.: Contrassegnare la documentazione allegata e gli elementi trattati
(la carenza di documentazione tecnica o di trattazione degli elementi tecnici suindicati, se non opportunamente giustificata, costituisce presupposto per il  parere negativo della commissione di vigilanza)

Cod. modello

TEMP3 documentazione tecnica.doc	Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
- allestimenti temporanei -	

DOCUMENTAZIONE TECNICA CERTIFICATIVA DA RINNOVARE OGNI VOLTA
IN CASO DI RIALLESTIMENTO DI STRUTTURE
IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RIPETITIVE ()

	Palchi, pedane, tribune, strutture di copertura, tralicci, ecc.	
		copia dichiarazione di verifica annuale delle strutture sulla permanenza dell’idoneità statica (art. 8, punto 5, regola tecnica allegata al D.M. 19.8.1996)	
		per strutture invariate, dichiarazione di corretto montaggio	
		NB: nel caso di strutture diverse la Commissione può decidere sulla non applicabilità del procedimento semplificato di cui all’art. 141 comma 3  o richiedere l’intero pacchetto certificativo previsto per tali tipi di strutture	
	elementi strutturali di tipo resistente al fuoco	
		per elementi costruttivi invariati da ricollocare in opera, ci si può limitare alla “dichiarazione di corrispondenza in opera” prevista dal DM 4/5/98	
		per strutture nuove invece occorre l’intero pacchetto certificativo inerente i materiali combustibili utilizzati per coperture, tamponamenti laterali, pavimentazioni, tendaggi rivestimenti, ecc.;	
	impianti elettrici	
		per gli impianti elettrici, dal punto di consegna ENEL e/o dal quadro interno di alimentazione, occorre sempre presentare la documentazione prevista per la verifica in loco;	
	impianti di cottura a gas metano o gpl	
		per gli impianti temporanei di questo tipo occorre la dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 corredata con i previsti allegati obbligatori;	
	impianti di produzione calore per riscaldamento ambienti	
		per questi impianti occorre la attestazione prevista per la verifica in loco;	
	gruppi elettrogeni	
		per questi impianti occorre la attestazione prevista per la verifica in loco;	
		altra eventuale documentazione richiesta in occasione del precedente parere della Commissione.	
	giostre e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante	
		per le giostre e le altre attrazioni, occorre richiedere l’intero pacchetto certificativo;	
		NB: in presenza di giostre “diverse” da quelle dell’anno precedente - per tipologia, caratteristiche costruttive, numero -  la Commissione può tuttavia decidere la non applicabilità del procedimento semplificato di cui all’art. 141 comma 3;	
	giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici	
		per questi giochi, sempre se installati ex novo a motivo della manifestazione, occorre richiedere sia la dichiarazione dell’organizzatore che la relazione tecnica;	

() nella presente pagina è estrapolata, dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA CERTIFICATIVA di cui al precedente prospetto, quella sempre necessaria in caso di riallestimento delle medesime strutture ripetitive.

Data, 
	
IL TECNICO

___________________________________		IL RICHIEDENTE

___________________________________	

N.B.: Contrassegnare la documentazione allegata e gli elementi trattati